|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 名称 | UniqueCode | 使用场景 | 使用日期 | 内部设备编号 | 华能设备编码 | 备注 | 安装地点 | 所属矿山 | 技术特征 | 数量 | 是否为大型设备 | 生产厂家 | 设备状态 | 责任单位/责任人 |
| 采煤工作面设备 | PLM3500破碎机 | 0101010009 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK3011101001 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 通过能力：3500t/h; 最大输入块度：长度不限\*1200\*900mm；传动型号：变频电机+永磁偶全器+行星减速器+锤轴； | 1 | 是 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | SZZ1200/700转载机 | 0101010008 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  |  |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 输送量：3500T/h,链速：1.83m/s，刮板链形尺：中双链 | 1 | 是 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | SGZ1000/1400刮板输送机（前后溜） | 0101010007 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  |  |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 输送量：2500T/h,链速：1.3m/s，刮板链形尺：中双链，圆还链规格:2-42\*146， | 2 | 是 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZFTH18376/25/45后置端头架 | 0101010006 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK301090119 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 高度 2500～4500 mm；宽度 3230（单架宽900） mm；初撑力(P=31.5MPa) 15520 kN；工作阻力（P=37.3MPa） 18376 kN；支护强度(f=0.2) 0.54 MPa； 底板平均比压(f=0.2) 1.1 MPa；控制方式 手动控制 ；泵站压力 31.5 MPa；重量 约80吨 | 1 | 是 | 辽宁鑫丰矿业（集团）有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZFTQ9188/25/45前置端头架 | 0101010005 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK301090118 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 高度 2500～4500 mm;宽度 3230（单架宽900）mm；初撑力(P=31.5MPa) 7760 kN；工作阻力（P=37.3MPa） 9188 kN;支护强度(f=0.2) 0.54 MPa; 底板平均比压(f=0.2) 1.9 MPa; 控制方式 手动控制;泵站压力 31.5 MPa; 重量 约39吨; | 1 | 是 | 辽宁鑫丰矿业（集团）有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZQL2×4600/24/38DA;ZQL2×4600/24/38DB超前支护液压支架 | 0101010004 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK3010901111-HK301090117 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 高度：2.4–3.8m；宽度：4200(单架宽900mm)；初撑力：7760kN；工作阻力： (37.3 Mpa)9188kN支护强度：0.42MPa泵站压力：31.5MP 重量：33150kg | 6 | 是 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZFG13000/25/38D过渡架 | 0101010003 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK3010901111-HK301090117 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 高度：2.5–3.8m；工作阻力： (37.3 Mpa)9188kN支护强度：0.42MPa泵站压力：31.5MP 重量：33150kg | 7 | 是 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZFY13000/24/38D掩护式放顶煤液压支架 | 0101010002 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  | HK3010901001-HK3010901110 |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 支护强度：1.36Mpa; 工作阻力：13000KN; 初撑力：（P=31.5Mpa）:10014KN; 支护高度为：2.4-3.8米； 支架宽度：1.66米-1.86米； 中心距：1.75米； 支架重量：44.2吨； 操作方式：本架操作、电液控制； 移架步距：800mm; 推移千斤顶行程：900mm; 泵站压力：31.5MPa。 | 110 | 是 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | MG400/980-WD采煤机 | 0101010001 | 华亭煤矿250101-2工作面 | 2023.01 |  |  |  | 华亭煤矿250101-2工作面 | 华亭煤矿 | 额定工作电压：AC3300V；总体装机功率(kW) 980 机面高度(mm) 1550机面宽度 (mm) 1500摇臂回转中心距 (mm) 8125滚筒水平中心距 (mm) 13363卧底量 (mm) ～431摇臂摆角 ( °) 上 31°；下 16°整机重量 ( t ) 68主电缆: MCPJB-1.9/3.3-3×120+3×50/3+3×（2×2.5） | 1 | 是 | 三 一 重 型 装 备 有 限 公 司 | 在用 |  |