|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 名称 | UniqueCode | 使用场景 | 使用日期 | 内部设备编号 | 华能设备编码 | 备注 | 安装地点 | 所属矿山 | 技术特征 | 数量 | 是否为大型设备 | 生产厂家 | 设备状态 | 责任单位/责任人 |
| 采煤工作面设备 | MG620/1660-WD采煤机 | 0211010001 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-01 | 0000010534 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 装机功率2×620 +2×120+2×30+120=1660kW摇臂摆动中心距8500 mm截深865 mm供电电压3300V，50Hz适应煤层倾角≤35°，控制方式交流变频调速,齿轮销排式无链牵引，牵引力，873～535 kN，牵引速度0～14～28 m/min，摇臂长度2774，摇臂摆角-22°—+40° | 1 | 是 | 西安煤矿机械有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | SGZ1000/2400前部刮板机 | 0211010002 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-203 | 0000019592 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 标准长度50m，输送能力3000t/h，装机功率2\*1200KW，刮板链速1.45m/s，电动机型号YBSS-1200（BP），额定功率1200KW，额定电压3300V，冷却方式水冷，中部槽规格(长\*内宽\*高)1750\*1200\*376mm，结构型式铸焊封底，联接方式哑铃，联接强度4000kN，刮板链链规格48\*152 紧凑链，型式中心双链，链中心距卸载方式端卸，紧链方式液压马达紧链、液压伸缩机尾辅助紧链 | 1 | 是 | 中煤张家口煤矿机械有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | SGZ1200/2400后部刮板机 | 0211010003 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-204 | 0000019593 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 标准长度50m，输送能力3000t/h，装机功率2\*1200KW，刮板链速1.45m/s，电动机型号YBSS-1200（BP），额定功率1200KW，额定电压3300V，冷却方式水冷，中部槽规格(长\*内宽\*高)1750\*1200\*376mm，结构型式铸焊封底，联接方式哑铃，联接强度4000kN，刮板链链规格48\*152 紧凑链，型式中心双链，链中心距卸载方式端卸，紧链方式液压马达紧链、液压伸缩机尾辅助紧链 | 1 | 是 | 中煤张家口煤矿机械有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZF15000/25/40D基本液压支架 | 0211010004 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-01、151 | 0000011004 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 运输尺寸：7391×1430×2500；工作阻力：15000KN；支架高度：2500-4000mm；支护强度：1.4Mpa； | 151 | 是 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZFG18000/26/40D过渡液压支架 | 0211010005 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-153、161 | 0000010507 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 运输尺寸：8445×1600×2500；工作阻力：13000KN；支架高度：2600-4000mm；支护强度：1.23Mpa； | 9 | 是 | 郑州煤矿机械有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | ZTZ32000/24/45D端头液压支架 | 0211010006 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-162 | 0000010553 |  | 灵东煤矿 | 工作阻力：32000kN；支架高度：2300-4800mm；支护强度：0.55-0.6Mpa； | 1 | 是 | 郑州煤矿机械有限责任公司 | 在用 |  | 西一采区212301上工作面 |
| 采煤工作面设备 | ZTC10000/23/48D超前液压支架 | 0211010007 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-163、171 | 0000010506 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 运输尺寸：3810×1475×2500；工作阻力：10000KN；支护强度：0.57MPa；支架高度：2600-4000m； | 9 | 是 | 郑州煤矿机械有限责任公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | SZZ1350/1000转载机 | 0211010008 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-26 | 0000010315 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 设计长度 80m，出厂长度 71m，输送量 4000t/h，刮板链速2m/s，爬坡角度8°，爬坡高度1.63 m，电动机型号YBSS-1000/3300，功率1000，转速1490r/min，电压3300V | 1 | 是 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | PLM4500顺槽用破碎机 | 0211010009 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-04 | 0000010335 |  | 西一采区212301上工作面 | 灵东煤矿 | 破碎能力4500t/h， 最大输入块度600×1200mm，排出粒度300mm(以下)，传动型式单速电动机+液力偶合器+减速器 | 1 | 是 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 | 在用 |  |
| 采煤工作面设备 | DSJ140/300/2×560带式输送机 | 0211010010 | 212301上工作面 | 2021.6 | 21-46 | 0000007728 |  | 灵东煤矿 | 额定运输量：Ｑ＝3000 吨/小时；带宽1400毫米；带速4米/秒 | 1 | 是 | 宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司 | 在用 |  | 西一采区212301上工作面 |